{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":26,"n_cols":6,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["改造工程量清单"]
["序号","名称","数量","单位","单价","备注"]
[1,"墙面铲除",96,"m²"]
[2,"墙固",96,"m²"]
[3,"腻子乳胶漆",96,"m²",null,"腻子两遍。"]
[4,"地面及部分墙面防水",17,"m²",null,"2厚聚氨酯防水涂料，四周上翻100高。"]
[5,"墙砖",10,"m²"]
[6,"地砖铺设",11,"m²"]
[7,"踢脚线",1.2,"m²"]
[8,"更改上下水",1,"项"]
[9,"塑钢隔断",6.5,"m²"]
[10,"热水器",1,"台"]
[11,"洗手池",1,"套"]
[12,"洗菜盆",1,"套"]
[13,"淋浴器",1,"套"]
[14,"明五孔插座",8,"个"]
[15,"2P63空气开关",3,"个"]
[16,"空开箱",3,"个",null,"和空气开关适配。"]
[17,"节能灯泡",3,"个"]
[18,"单联单控明开关",3,"个"]
[19,"换气扇",1,"套",null,"洗漱间开孔安装。"]
[20,"更改线路",30,"米"]
[21,"线槽",30,"米"]
[22,"锁芯",2,"套",null,"结合现场门实际安装。"]
[23,"窗户贴膜",1,"项",null,"窗宽1.5米，高1.8米。"]
[24,"窗帘",2,"个",null,"窗1宽2.5米，高1.8米，\n窗2宽1.2米，高1.8米。"]